
Załącznik Nr 1

do Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 


Nr IP.7624-2/10 z dnia 21.07.2010r. 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

BUDOWA BUDYNKU INWENTARSKIEGO – OBORY W SYSTEMIE HODOWLI MIESZANEJ ŚCIÓŁKOWEJ I BEZŚCIÓŁKOWEJ WRAZ Z WEWNĘTRZNYM SZCZELNYM ZBIORNIKIEM NA GNOJOWICĘ O POJEMNOŚCI OKOŁO 600 M3 ORAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA DZIAŁCE NR 7/3 POŁOŻONEJ WE WSI KRASKA GM. MIASTKOWO
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie nowego budynku inwentarskiego - obory wolnostanowiskowej opartej o metodę bezściołową (rusztową) wraz z podziemnym zbiornikiem na gnojowicę. Inwestycja zostanie zrealizowana w obrębie istniejącego siedliska rolniczego, na działce nr 7/3 w miejscowości Kraska, gm. Miastkowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie. 

Powierzchnia nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie wynosi 14,13 ha. Są to grunty budowlane oznaczone symbolem B oraz pastwisko – PsVI. Obiekty gospodarcze zajmują powierzchnię około 1 090 m2. Powierzchnia zabudowy planowanego obiektu wyniesie 1444 m2. 

Siedlisko reprezentuje typ zabudowy kolonijnej oddalonej około 140 m od najbliższej zabudowy. Przedsięwzięcie jest zgodne z charakterem istniejącego zagospodarowania terenu. Projektowana obora znajdzie się w strefie gospodarczo – inwentarskiej istniejącej zabudowy zagrodowej. Wjazd na działkę odbywa się z drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej.

Na siedlisku występuje zabudowa zagrodowa, w skład której wchodzą: budynek mieszkalny, budynek inwentarski - obora, budynek inwentarsko – składowy, dwa budynki gospodarcze, w tym jeden przeznaczony do rozbiórki.

Obecnie w istniejącym budynku inwentarskim hodowanych jest 40 sztuk krów dojnych w systemie chowu ściołowego. Po realizacji nowej obory hodowla zwiększy się o 108 DJP do około 150 DJP. Istniejąca obora zostanie wykorzystana jako budynek uzupełniający dla planowanej obory. 

Obornik składowany jest na płycie gnojowej o powierzchni ok. 120 m2, a gnojówka przechowywana jest w szczelnym zbiorniku o pojemności 60 m3 zlokalizowanym pod płyta obornikową. Na terenie siedliska znajduje się także otwarty szczelny zbiornik na gnojówkę o pojemności 100 m3. Ścieki gospodarcze oraz popłuczynowe powstałe po myciu zbiornika na mleko przechowywane są w zbiorniku istniejącym o pojemności ok.10 m3.

Obornik z obory usuwany jest okresowo dwa razy do roku i bezpośrednio wywożony na grunty rolne. Całość obornika i gnojówki wykorzystywana jest do nawożenia własnych i dzierżawionych gruntów ornych i użytków zielonych.

Planowana inwestycja w gospodarstwie rolnym polegać będzie na realizacji:

· budynku obory wolnostanowiskowej w technologii hodowli mieszanej ściółkowej i bezściółkowej o docelowej obsadzie zwierząt hodowlanych do 110 DJP,

· zamkniętego szczelnego zbiornika na popłuczyny ze zlewni mleka o pojemności 10 m3. 

Zgodnie z założeniami programowymi projektowany budynek obory będzie posiadał wymiary: 24,00 x 55,00 m + 5,30 x 23,50 m i wysokość w kalenicy ok. 8,5 m. Będzie to obiekt parterowy, murowany z dachem dwuspadowym z kalenicowym świetlikiem dachowym  oraz wentylacją kalenicową.

Ściany zewnętrzne budynku będą murowane, trójwarstwowe z betonu komórkowego (od wewnątrz bloczek gazobetonowy gr. 24cm + ocieplenie styropianem gr. 4 cm + ściana osłonowa z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm). Konstrukcja  dachu stalowa, ryglowa, dach dwuspadowy o kącie nachylenia ok. 23° z pokryciem z płyt warstwowych gr. 12 cm, ze kalenicowym świetlikiem dachowym oraz wentylacja kalenicową. 

Oświetlenie w postaci świetlika kalenicowego dwuspadowego, naświetli w stolarce drzwiowej oraz dodatkowe doświetlenie sztuczne jarzeniowe. Wentylacja grawitacyjna wyciągowa w formie nawiewu powietrza otworami w ścianie zewnętrznej i wywiewu szczelinami kalenicowymi o regulowanej przepustowości.

W projektowanej oborze przewiduje się korytarz paszowy o szerokości 4,40 m, strefę legowiskową z matami gumowymi o szerokości 2,40 m na łączna ilość 23 stanowisk dla jałówek, izolatkę, cielętnik, porodówkę, strefę na kojce grupowe na ściółce głębokiej szerokości ok. 10,00 m i łącznej długości ok. 46,00 m, WC, agregatownię, zlewnię mleka oraz halę udojową.

Przedsięwzięcie zrealizowane będzie w technologii tradycyjnej z wykorzystaniem typowych materiałów budowlanych, w tym materiałów hydroizolujących i kwasoodpornych. Użyte do budowy obory surowce mineralne oraz materiały budowlane dopuszczone są do stosowania w budownictwie rolniczym zgodnie z Polska Normą.

Zapotrzebowanie wody do celów budowy projektowanego obiektu z wodociągu wiejskiego Zużycie paliw związane będzie z obsługą transportu i sprzętu budowlanego. W trakcie budowy przewiduje się wykorzystanie energii elektrycznej z istniejącego przyłącza energetycznego poprzez jego rozbudowę do celów budowy. Energia elektryczna będzie użyta w trakcie prac budowlanych do zasilania betoniarki . Przewidywana ilość zużycia energii elektrycznej 25,0 kW.

W trakcie realizacji inwestycji powstaną odpady budowlane (gruz budowlany, złom stalowy, opakowania po impregnatach, itp.), które będą składowane i magazynowane zgodnie z przepisami o odpadach. Masa ziemna pochodząca z wykopów zostanie wykorzystana do niwelacji terenu. 

W wyniku realizacji rozbudowy budynku obory nastąpi znacząca poprawa dobrostanu zwierząt i higieny pracy oraz poprawa stanu sanitarnego środowiska przyrodniczego. Budowa obory wyposażonej w odpowiedni system wentylacji pozwoli na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń mikroorganicznych oraz związków zapachowych, a tym samym na poprawę warunków aerosanitarnych. W istniejących budynkach inwentarskich nastąpi rozgęszczenie i segregacja stada bydła, co w istotny sposób poprawi warunki chowu zwierząt.

Gnojowica z projektowanego budynku inwentarskiego będzie gromadzona w projektowanym wewnętrznym zbiorniku o pojemności technologicznej ok. 600 m3 oraz istniejących zbiornikach o łącznej pojemności 160 m3. Zbiornik na gnojowicę wykonany będzie z żelbetu w technologii gwarantującej zabezpieczenie przed przesiąkaniem płynnych odchodów  zwierzęcych do gruntu.
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