Wójt Gminy Miastkowo							     załącznik nr 1 do decyzji ul. Łomżyńska 32 					             o środowiskowych uwarunkowaniach
18-413 Miastkowo		              			nr IGN.6220.16.2025 z dnia 29 lipca 2026 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na zmianie warunków przetwarzania
i zbierania odpadów w ramach Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów
w Czartorii, gm. Miastkowo. 
	Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie istniejącego Zakładu w gm. Miastkowo,
m. Czartoria, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 234, 243, 244, 245 oraz 246 obręb 0002 Czartoria.
	W bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego przedsięwzięciem znajdują się:
· od północy – pola uprawne i tereny zadrzewione,
· od wschodu – poprzez odcinek drogi gminnej zrekultywowane składowisko odpadów,
a dalej pola uprawne,
· od południa i zachodu – pola uprawne (grunty rolne oraz łąki klasy IV, V i VI) a dalej tereny leśne.
Najbliższe zabudowania stanowią zabudowę zagrodową i znajdują się w odległości około 1,4 km na południowy wschód od planowanej inwestycji, w miejscowości Korytki Leśne.
	W szczególności przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne polega na:
a) rozbudowie instalacji przetwarzania odpadów budowlanych poprzez jej doposażenie oraz zwiększenie ilości odpadów dopuszczonych do przetwarzania z obecnych 14 700 Mg/rok do 105 000 Mg/rok. Przy czym dotychczasowe miejsce przetwarzania odpadów w tym procesie nie ulega zmianie. Zmiana dotyczy natomiast rodzajów i ilości odpadów przewidzianych do przetwarzania i wytwarzanych w wyniku przetwarzania,
b) możliwości wytwarzania w wyniku procesu przetwarzania odpadów z budowy, remontów
i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej produktu nie będącego odpadem w postaci kruszywa z recyklingu,
c) rozbudowie części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów tzw. sortowni odpadów w zakresie doposażenia w prasę odpadów balastowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym przenośnikami. Dodatkowa prasa zlokalizowana zostanie w istniejącej Hali sortowni odpadów. Rozbudowa nie wiąże się ze zmianą zdolności przerobowej instalacji,
d) zwiększeniu maksymalnej ilości odpadów dopuszczonych do przetwarzania 
w wariancie II pracy sortowni odpadów polegającym na przetwarzaniu odpadów zbieranych selektywnie, z obecnych 3 500 Mg/rok do 10 000 Mg/rok, przy zachowaniu dotychczasowej zdolności przerobowej instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów (sortowni odpadów), która wynosi 40 000 Mg/rok,
e) wytwarzanie w ramach instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów dodatkowych rodzajów odpadów tj. odzieży, tekstyliów i opakowań tekstylnych zarówno wydzielonych ze strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (Wariant I) jak
i odpadów selektywnie zebranych (Wariant II).
	Rodzaje i ilości odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej przewidzianych do przetwarzania w procesie odzysku R13/R12/R5 na terenie zakładu:
	Lp.
	Kod
odpadu
	Rodzaj odpadu
	Maksymalna masa odpadów w okresie roku
[Mg/rok]

	1. 
	17 01 01
	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
	105 000

	2. 
	17 01 02
	Gruz ceglany
	105 000

	3. 
	17 01 03
	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
	105 000

	4. 
	17 01 07
	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
	105 000

	5. 
	17 01 80
	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
	105 000

	6. 
	17 01 81
	Odpady z remontów i przebudowy dróg
	105 000

	7. 
	17 01 82
	Inne niewymienione odpady
	105 000

	8. 
	17 02 01
	Drewno
	105 000

	9. 
	17 02 02
	Szkło
	105 000

	10. 
	17 02 03
	Tworzywa sztuczne
	105 000

	11. 
	17 08 02
	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
	105 000

	12. 
	17 09 04
	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
	105 000

	Łączna maksymalna roczna masa odpadów przewidzianych do przetwarzania: do 105 000 Mg/rok



W skład zakładu wchodzą następujące instalacje:
a) do składowania odpadów o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę
i całkowitej pojemności ponad 25 000 ton – składająca się z 4 kwater, z czego kwatera nr 2 została już zrekultywowana, kwatera nr 1 jest w trakcie rekultywacji,
a kwatera nr 3 jest obecnie eksploatowana, dodatkowo eksploatowana jest kwatera na odpady zawierające azbest,
b) do mechanicznego przetwarzania odpadów o zdolności przetwarzania do 40 000 Mg/rok przy pracy na dwie zmiany,
c) do biologicznego przetwarzania odpadów frakcji podsitowej drobnej i średniej (pochodzącej z mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych), selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów o zdolności przetwarzania do 20 000 Mg/rok,
d) do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych o wydajności do 5 000 Mg/rok,
e) do przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o zdolności przetwarzania do 2 500 Mg/rok,
f) do przetwarzania odpadów budowlanych o wydajności do 14 700 Mg/rok.

Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do zbierania na terenie zakładu:
	Lp.
	Kod
odpadu
	Rodzaj odpadu
	Masa odpadu
Mg/rok

	1. 
	15 01 09
	Opakowania z tekstyliów
	500

	2. 
	16 01 03
	Zużyte opony
	100

	3. 
	16 01 19
	Tworzywa sztuczne
	500

	4. 
	16 01 20
	Szkło
	500

	5. 
	16 01 22
	Inne niewymienione elementy
	500

	6. 
	17 01 01
	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
	20 000

	7. 
	17 01 02
	Gruz ceglany
	20 000

	8. 
	17 01 03
	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
	20 000

	9. 
	17 01 07
	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
	20 000

	10. 
	17 01 80
	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
	5 000

	11. 
	17 01 81
	Odpady z remontów i przebudowy dróg
	5 000

	12. 
	17 01 82
	Inne niewymienione odpady
	5 000

	13. 
	17 02 01
	Drewno
	5 000

	14. 
	17 02 02
	Szkło
	5 000

	15. 
	17 02 03
	Tworzywa sztuczne
	1 000

	16. 
	17 03 80
	Odpadowa papa
	1 000

	17. 
	17 06 04
	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
	500

	18. 
	17 08 02
	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
	5 000

	19. 
	17 09 04
	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
	20 000

	20. 
	19 01 99
	Inne niewymienione odpady
	500

	21. 
	20 01 10
	Odzież
	500

	22. 
	20 01 11
	Tekstylia
	500

	Łączna maksymalna roczna masa odpadów przewidzianych do zbierania:
	25 100 Mg/rok



Na terenie zajmowanym przez ww. Zakład znajdują się m.in. następujące obiekty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania:
a) budynek administracyjno-socjalny,
b) sortownia odpadów w formie hali o konstrukcji stalowej z platformą przyjęć odpadów (węzłem rozładunkowym),
c) miejsca magazynowania odpadów (np. zasieki, boksy magazynowe, wiaty magazynowe surowców wtórnych),
d) wagi samochodowe,
e) brodzik dezynfekcyjny,
f) szczelny zbiornik wód deszczowych,
g) pompownia ppoż. ze zbiornikiem wyrównawczym,
h) stacja TRAFO,
i) parking dla pojazdów osobowych,
j) hala magazynowo-garażowa,
k) zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe,
l) zbiornik bezodpływowy na ścieki przemysłowe z hali sortowni, placu przygotowania biomasy, placu do przyśpieszonego rozkładu biomasy oraz placu dojrzewania kompostu,
m) kwatery składowania odpadów,
n) zbiorniki odcieków składowiskowych,
o) bioreaktory betonowe,
p) wentylatorownia,
q) biofiltr,
r) zbiornik na odcieki z bioreaktorów,
s) stacja pozyskiwania i zagospodarowania biogazu,
t) myjnia przejazdowa dla kół samochodowych,
u) drogi i place wewnętrzne, 
v) ogrodzenie terenu.

Bilans terenu Zakładu:
	Lp.
	Oznaczenie
	Nazwa
	Szacunkowa powierzchnia [m2]*

	1. 
	Powierzchnia działek ewidencyjnych wchodzących w skład Zakładu, w tym:
	142 051

	1.1. 
	Działka nr 234
	55 603

	1.2. 
	Działka nr 243
	22 606

	1.3. 
	Działka nr 244
	10 732

	1.4. 
	Działka nr 245
	29 557

	1.5. 
	Działka nr 246
	23 553

	2. 
	Powierzchnia obiektów Zakładu:
	9 0731

	2.1. 
	-
	Biofiltr kompostowni
	126

	2.2. 
	-
	Budynek administracyjno-socjalny (nowy)
	490

	2.3. 
	Ob. nr 1
	Budynek biurowo-socjalny
	265

	2.4. 
	Ob. nr 10
	Kwatera azbestu
	6 346

	2.5. 
	Ob. nr 11
	Kwatera nr 1
	10 067

	2.6. 
	Ob. nr 12
	Kwatera nr 2
	11 483

	2.7. 
	Ob. nr 13
	Kwatera nr 3
	22 408

	2.8. 
	Ob. nr 14
	Magazyn odpadów budowlanych
	3 241

	2.9. 
	Ob. nr 16
	Magazyn balastu
	1 143

	2.10. 
	Ob. nr 17
	Magazyn odpadów wielkogabarytowych
	843

	2.11. 
	Ob. nr 18
	Magazyn balastu
	858

	2.12. 
	Ob. nr 19
	Wiata namiotowa
	56

	2.13. 
	Ob. nr 2
	Sortownia
	2 114

	2.14. 
	Ob. nr 20
	Wiata namiotowa
	64

	2.15. 
	Ob. nr 21
	Plac do przetwarzania i magazynowania odpadów budowlanych i wielkogabarytowych oraz magazynowania złomu
	4 848

	2.16. 
	Ob. nr 22
	Agregat prądotwórczy
	25

	2.17. 
	Ob. nr 23
	Stacja Trafo
	15

	2.18. 
	Ob. nr 24
	Zbiornik p.poż. 150 m3
	39

	2.19. 
	Ob. nr 25
	Zbiornik p.poż. 200 m3
	146

	2.20. 
	Ob. nr 26
	Zbiornik na odcieki 120 m3
	252

	2.21. 
	Ob. nr 27
	Zbiornik na odcieki 584 m3
	592

	2.22. 
	Ob. nr 28
	Zbiornik na odcieki 470 m3
	462

	2.23. 
	Ob. nr 29
	Zbiornik na odcieki 750 m3
	635

	2.24. 
	Ob. nr 3
	Hala namiotowa
	601

	2.25. 
	Ob. nr 30
	Magazyn odpadów niepalnych
	2 833

	2.26. 
	Ob. nr 31
	Tunel namiotowy
	178

	2.27. 
	Ob. nr 33
	Biogazownia
	14

	2.28. 
	Ob. nr 4
	Kompostownia
	836

	2.29. 
	Ob. nr 5
	Magazyn organicznego środka "Łomżyniaczek"
	458

	2.30. 
	Ob. nr 6
	Magazyn kompostu
	865

	2.31. 
	Ob. nr 7
	Magazyn balastu
	936

	2.32. 
	Ob. nr 8
	Wiata magazynowa
	576

	2.33. 
	Ob. nr 9
	Wiata magazynowa
	148

	2.34. 
	-
	Waga
	54

	2.35. 
	-
	Waga
	86

	2.36. 
	-
	Drogi i place utwardzone
	11 411

	2.37. 
	-
	Drogi i place o nawierzchni żwirowej/gruntowej
	4 444

	3. 
	Tereny biologicznie czynne, rezerwa terenu
	51 320


	Docelowa technologia przetwarzania odpadów budowlanych:
Pojazdy dostarczające odpady będą ważone w celu określenia masy odpadów. Dostarczane odpady rozładowywane będą w obrębie istniejącego placu magazynu odpadów budowlanych. Odpady magazynowane będą w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów przed procesem przetwarzania: luzem w stosach, w pojemnikach/kontenerach lub workach. Dopuszcza się również magazynowanie odpadów np. drewna, tworzyw sztucznych w innych miejscach magazynowania odpadów zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym. Przetwarzanie odpadów prowadzone będzie manualnie przez pracowników w ramach placu przetwarzania
i magazynowania odpadów budowlanych i placu magazynowania odpadów budowlanych poprzez proste wydzielanie odpadów z wykorzystaniem prostych narzędzi. W wyniku manualnej segregacji przewiduje się wydzielania m.in. odpadów drewna, dużych tworzyw sztucznych, szkła, płyt gipsowo-kartonowych, materiałów izolacyjnych, papy oraz metali. Przewiduje się również prowadzenie wydzielania frakcji odpadów poprzez wstępną segregację w trakcie załadunku odpadów za pomocą ładowarki do przesiewacza wibracyjnego i kruszarki odpadów. Po wstępnej manualnej segregacji pozostałe odpady podawane będą za pomocą ładowarki do rozdrabniacza/kruszarki odpadów fakultatywnie wyposażonej w separatory metali (wydzielenie metali). Wydzielone metale podawane są do podstawionego kontenera. Strumień odpadów rozdrobniony za pomocą rozdrabniacza/kruszarki podawany jest przenośnikiem do przesiewacza odpadów w celu wydzielenie odpowiednich frakcji granulometrycznych. Dopuszcza się prowadzenie pośredniego magazynowania odpadów pomiędzy procesem rozdrabniania
i przesiewania odpadów. Fakultatywnie dopuszcza się prowadzenie dodatkowych procesów przetwarzania odpadów polegających na separacji, doczyszczaniu wybranych frakcji odpadów za pomocą separatora powietrznego i/lub w kabinie sortowniczej (linia sortownicza). Wydzielone frakcje odpadów magazynowane będą selektywnie luzem,
w pojemnikach/kontenerach lub workach w wyznaczonych miejscach magazynowania odpadów, zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym. W wyniku procesu przewiduje się wytwarzanie kruszywa z recyklingu, nie będącego odpadem lub odpadów. Łączna maksymalna roczna masa odpadów przewidzianych do przetwarzania wyniesie do 105 000 Mg/rok.
	Przetwarzanie odpadów zbieranych selektywnie w ramach instalacji do mechanicznobiologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
	Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczy zwiększenia maksymalnej rocznej ilości odpadu o kodzie 15 01 06 (Zmieszane odpady opakowaniowe) przetwarzanego w wariancie II pracy instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów (sortowni odpadów), polegającym na przetwarzaniu odpadów zbieranych selektywnie. Zgodnie z obowiązującym pozwoleniem zintegrowanym dopuszcza się przetwarzanie tego rodzaju odpadu w ilości do
3 500 Mg/rok. Zwiększa się roczną ilości przetwarzanych odpadów do 10 000 Mg/rok przy zachowaniu dotychczasowej zdolności przerobowej instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów (sortowni odpadów), która wynosi 40 000 Mg/rok.
	Ponadto wnioskodawca dążąc do zwiększenia odzysku odpadów tekstylnych przewiduje również możliwość wytwarzania w ramach instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów dodatkowych rodzajów odpadów tj. odzieży, tekstyliów i opakowań tekstylnych zarówno wydzielonych ze strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (Wariant I) jak i odpadów selektywnie zebranych (Wariant II). Jednocześnie nie przewiduje się zwiększenia maksymalnej łącznej masy wytwarzanych odpadów w związku z prowadzeniem przetwarzania odpadów w instalacji.
	Przedsięwzięcie polega także na rozbudowie istniejącej linii przetwarzania odpadów zlokalizowanej w hali sortowni poprzez doposażenie w drugą prasę belującą wraz
z towarzyszącym systemem przenośników. Obecnie linia wyposażona jest w prasę belującą dedykowaną dla surowców wydzielonych ze strumienia odpadów np. papieru, tworzyw sztucznych, kartonu itp. Natomiast frakcja balastowa (resztkowa) kierowana jest obecnie na przenośnik rewersyjny podający odpad do podstawionych kontenerów. Docelowo przewiduje się wprowadzenie możliwości podawania balastu posortowniczego do drugiej prasy belującej w celu zbelowania odpadu. Powyższe poprawi warunki magazynowania odpadu (ograniczenie przemieszczania poza miejsce magazynowania) oraz usprawni transport tego odpadu do docelowego odbiorcy. Rozbudowa instalacji o drugą prasę belującą nie wiąże się ze zwiększeniem zdolności przerobowej instalacji.
	Nie przewiduje się zmian w zakresie miejsca magazynowania odpadów przed poddaniem procesowi przetwarzania oraz charakterystycznych parametrów miejsca magazynowania odpadów.
	W związku ze zwiększeniem ilości odpadu o kodzie 15 01 06 przewidzianego do przetwarzania w ramach instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów (sortowni odpadów) przewiduje się zmianę ilości rocznej odpadów o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03 wytwarzanych w ramach tego procesu.
	Ponadto przedsięwzięcie obejmuje uwzględnienie możliwości wytwarzania 
w wyniku przetwarzania odpadów w obu wariantach pracy instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów (sortowni odpadów) odpadów o kodzie 15 01 09 (Opakowania 
z tekstyliów), 19 12 08, 20 01 10 (Odzież) i 20 01 11 (Tekstylia).
Zbieranie odpadów:
	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku wynosi obecnie do 1 600 Mg/rok.
	W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się zwiększenie ilości zbieranych opon z 100 Mg/rok do 300 Mg/rok.
	Odpady magazynowane będą w wyznaczonych miejscach magazynowania odpadów, określonych w pozwoleniu zintegrowanym. Sposób magazynowania dostosowany będzie do rodzaju odpadu.
	Pojazdy dostarczające odpady wjeżdżać będą na teren Zakładu przez bramę wjazdową, gdzie zostaną zważone na elektronicznej wadze oraz zarejestrowane w systemie BDO. Po dokonaniu czynności kontrolnych pojazdy dowożące odpady kierowane będą (odpowiednio od rodzaju odpadów dostarczanych odpadów) do wskazanego miejsca rozładunku odpadów tj. miejsca magazynowania odpadów. Odpady te po zgromadzeniu odpowiedniej partii transportowej przekazywane będą do zakładów zbierania lub przetwarzania odpadów, gdzie
w zależności od rodzaju odpadu będą poddane właściwej dalszej obróbce. Wyjątkiem są odpady o kodach 15 01 09, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 03 80, 17 03 80, 20 01 10, 20 01 11, które mogą być przekazane również osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącymi przedsiębiorcami w ilościach i w celu określonym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.
	Ponadto w ramach zbierania odpadów prowadzone będzie sortowanie odpadów, ale tylko i wyłącznie takie, które nie będzie prowadziło do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów oraz zmiany klasyfikacji odpadów.
	Powstałe w czasie realizacji, eksploatacji i potencjalnej likwidacji przedmiotowej inwestycji uciążliwości nie wykroczą poza teren nieruchomości objętej wnioskiem.
	Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z prowadzeniem prac budowlanych oraz zajęciem nowych powierzchni terenu. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego sprowadzać będzie się do montażu drugiej prasy belującej i niezbędnych przenośników i infrastruktury
w ramach istniejącej hali sortowni odpadów.
	Eksploatacja instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych przy zwiększonej zdolności przerobowej oraz eksploatacja dodatkowej prasy w ramach instalacji sortowni odpadów nie wiąże się z dodatkowym zapotrzebowaniem na wodę.
	Wody odpadowe z utwardzonych dróg i placów oraz z powierzchni dachów obiektów kubaturowych, zbierane w sposób zorganizowany za pomocą indywidualnego systemu kanalizacji deszczowej, oczyszczone w osadniku wstępnym o objętości 3 m3, a następnie
w separatorze kolescencyjnym o przepustowości 30 dm3/s, odprowadzane są do szczelnego zbiornika p.poż. o pojemności czynnej 200 m3. Zebrane wody opadowe zużywane są do celów przeciwpożarowych i pielęgnacji terenów zielonych.

Zbiorniki ścieków bytowych:
1) Zbiornik na ścieki bytowe o poj. 10m3 przy "nowym" budynku administracyjno-socjalnym (dz. nr 234);
2) Zbiornik na ścieki bytowe o poj. 10m3 przy "starym" budynku biurowo-socjalnym 
(Ob. nr 1); 
Pozostałe zbiorniki w ramach Zakładu:
1) Zbiornik na odcieki o poj. 10m3 przy hali sortowni;
2) Zbiornik na odcieki o poj. 120m3 przy kompostowni (Ob. nr 26);
3) Zbiornik ppoż. 200m3 przy hali sortowni (Ob. nr 25);
4) Zbiornik na odcieki o poj. 584m3 przy kwaterze nr 2 (Ob. nr 27);
5) Zbiornik na odcieki o poj. 470m3 przy kwaterze nr 3 (Ob. nr 28);
6) Zbiornik na odcieki o poj. 750m3 przy kwaterze nr 3 (Ob. nr 29);
7) Zbiornik ppoż. podziemny o poj. 600m3 (Ob. nr 22);
8) Zbiornik ppoż. 150m3 przy hali sortowni (Ob. nr 24);
	Ścieki ze zbiornika w miarę potrzeb transportowane są za pomocą taboru asenizacyjnego na oczyszczalnię ścieków. Realizacja planowanego przedsięwzięcia tj. rozbudowa linii sortowniczej o dodatkowe urządzenie (prasę) w hali sortowni odpadów, nie wiąże się ze wzrostem ilości wytwarzanych ścieków przemysłowych.
W zakresie ochrony środowiska gruntowo-wodnego przewiduje się:
· prowadzenie selektywnego magazynowanie odpadów w odpowiednio do tego celu przystosowanych miejscach,
· zapewnienie odbioru odpadów przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia,
· zabezpieczenie miejsc magazynowania odpadów przed dostępem osób nieupoważnionych,
· stosowanie sprawnych technicznie pojazdów drogowych i urządzeń pracujących 
w ramach obiektów objętych przedsięwzięciem,
· wyposażenie zakładu w sorbenty do pochłaniania substancji niebezpiecznych, które mogą powstać na etapie awarii sprzętu obsługującego przedsięwzięcie.
	W raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przedstawiono obliczenia
w zakresie analizy oddziaływania hałasu związanego z funkcjonowaniem planowanej inwestycji uwzględniające oddziaływania źródeł punktowych przy pracy wszystkich urządzeń oraz źródeł punktowych wszechkierunkowych oraz oddziaływania środków transportu poruszających się po terenie zakładu i planowanych parkingów. Dla potrzeb analizy wykorzystano metodę PN-ISO 9613-2: 2002 i program „LEQ Professional” wersja 6.0 - 2019. Jak wynika z przeprowadzonych obliczeń z uwzględnieniem oddziaływania skumulowanego w zakresie emisji hałasu nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy terenów chronionych akustycznie.
	W związku z funkcjonowaniem zmienionego przedsięwzięcia występować będzie wyłącznie dodatkowa emisja niezorganizowana związana z transportem odpadów do instalacji przetwarzania odpadów budowlanych oraz pracą kruszarki odpadów i przesiewacza odpadów oraz dwóch ładowarek odpadów w ramach instalacji przetwarzania odpadów budowlanych.
	Na potrzeby niniejszego raportu wykonano analizę emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, w której uwzględniono oddziaływanie planowanej inwestycji oraz oddziaływanie skumulowane związane z emisją z pozostałych instalacji zlokalizowanych na terenie zakładu. Z przeprowadzonych w raporcie obliczeń wynika, że inwestycja nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych wartości odniesienia w powietrzu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.
	Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wiąże się wycinką drzew i krzewów.
	Teren, gdzie planowane jest zamierzenie inwestycyjne w części (działki nr 243, 244, 245, 246) usytuowany jest w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązuje Uchwała nr V/30/03 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo w części dotyczącej wysypiska odpadów we wsi Czartoria (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 51, poz. 1082). Zgodnie z planem miejscowym teren Zakładu znajduje się
w obrębie wydzielenia planu oznaczonego symbolem 1NUw – „teren pod rozbudowę istniejącego, będącego w końcowej fazie eksploatacji wysypiska odpadów”. Jedynie teren działki nr 234 nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
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